Приложение № 2

к Договору управления № ДУ/В-Р/4-1

от «01» июля 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

ЖИЛОГО ДОМА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Системы | Составляющие | Перечень работ | Периодвыполнения |
| 1. **Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду.**
 |
| 1.1 | Строительныеконструкции | Кровляв зимний период  | Очистка кровли от снега,обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 20 см | По мере необходимости (по погодным явлениям) |
| 1.2 | Придомоваятерритория |  | Подрезка деревьев и кустарников, валка деревьев диаметром не более 20 см., переработка и вывоз веток | Работы проводимые в течении года |
| 1.3 | Придомоваятерритория |  | Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных площадок, скамеек | Апрель-май |
| 1.4 | Придомоваятерритория |  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города. | В период проведения весеннего месячника по благоустройству |
| 1.5 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей водой, а также остановки и герметизации системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы водой после проведения гидравлических испытаний | После окончания отопительного периода |
| 1.6 | Инженерные коммуникации | Система организованноговодоотвода | Подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | Май месяц (текущего года)По мере необходимости |
| 1.7 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены**в зимний период**  | Очистка отмостки от снега  | По мере необходимости |
| 1.8 | Строительные конструкции | Козырьки над подъездами**в зимний период** | Очистка козырьков от снега, наледи, сосулек | По мере необходимости |
| 1.9 | Строительные конструкции | Двери | Работы по снятию пружин на входных дверях | По мере необходимости |
| 1. **Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду.**
 |
| 2.1 | Строительные конструкции | Кровля**в весенне-летний период** | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | По мере необходимости |
| 2.2 | Строительные конструкции | Кровля | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 15 % от площади кровли независимо от материала кровли | 15.05-01.10 |
| 2.3 | Строительные конструкции | Кровля | Ремонт и укрепление парапетных конструкций (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений | С 15.05 по 01.10 и по мере необходимости |
| 2.4 | Строительные конструкции | Кровля | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | По графику 1 раз в год |
| 2.5 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов, со снятием сопла элеватора в соответствии с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду | 15.05-01.10По графику 1 раз в год |
| 2.6 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Гидравлические испытания системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации и Управляющей компании | 15.05-01.10 |
| 2.7 | Инженерные коммуникации | Система отопленияХВС, ГВС | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков, задвижек | 1 раз в год,по мере необходимости |
| 2.8 | Инженерные коммуникации | Система ГВС | Гидравлические испытания системы, проходящей по техническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам падающего и циркуляционного трубопроводам | 15.05-01.10 |
| 2.9 | Инженерные коммуникации | Система отопленияХВС, ГВС | Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз систему, заливка масла в гильзы при необходимости | 15.05-01.10 |
| 2.10 | Инженерные коммуникации | Система отопленияХВС, ГВС | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовки), замена фланцевых соединений по всей системе с ведением журнала.Промывка грязевиков | 15.05-01.10(1 раз в 3 года) Ежегодно |
| 2.11 | Инженерные коммуникации | Система организованного водоотвода | Ремонт системы организованного водоотвода (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | По необходимости15.05-01.10 |
| 2.12 | Строительные конструкции | Перекрытия фундаментов и стены подвалов | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | По мере необходимости |
| 2.13 | Строительные конструкции | Стены | Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5 % от площади цоколя) | 15.05-01.10 |
| 2.14 | Строительные конструкции | Фундамент и стены подвалов | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | Постоянно(при необходимости) |
| 2.15 | Придомовая территория |  | Очистка отмостки от мусора и растительности | По необходимости не реже 1 раза в месяц |
| 2.16 | Строительные конструкции | Пол, стены | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | По мере необходимости |
| 2.17 | Строительные конструкции | Двери | Работы по установке доводчиков, пружин на входных дверях | До 01.10 |
| 2.18 | Строительные конструкции | Двери | Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей | 15.05-15.10 |
| 2.19 | Строительные конструкции | Окна | Остекление мест общего пользования, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий | По мере необходимости |
| 2.20 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Снятие показаний приборов на элеваторном узле (давление, температура теплоносителя до и после элеваторного узла) с ведением журнала | 1раз в месяц в течение отопительного сезона и по мере необходимости |
| 2.21 | Придомовая территория |  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города | При проведении осеннего месячника по благоустройству |
| **3. Работы, выполняемые при обслуживании жилищного фонда в течение года.** |
| 3.1 | Строительные конструкции | Фундамент и стены | Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5 % от общей протяженности на доме в год | 15.05-15.10 |
| 3.2 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Проведение технического осмотра систем в технических подвалах | 2 раза в месяц |
| 3.3 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Открытие – закрытие запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в месяц |
| 3.4 | Придомовая территория |  | Подметание и сдвигание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории, внутридворовых проездах. Вывоз снега.  | Ежедневно, по мере необходимости |
| 3.5 | Придомовая территория |  | Подметание асфальтовой территории с последующей уборкой мусора | ежедневно |
| 3.6 | Придомовая территория |  | Посыпка песочно-соляной смесью придомовой территории, включая внутридворовые проезды, (во время гололеда) и очистка от наледи | По мере необходимости |
| 3.7 | Придомовая территория |  | Сметание снега со ступеней и площадок | ежедневно |
| 3.8 | Придомовая территория |  | Уборка крупного мусора с придомовой территории | ежедневно |
| 3.9 | Придомовая территория |  | Покос травы и очистка газонов, полив газонов | По мере необходимости (не реже 4-х раз) |
| 3.10 | МОП | Входные крыльца | Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора) | Ежедневно |
| 3.11 | Придомовая территория |  | Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств, расположенных в пределах придомовой территории | По мере необходимости |
| 3.12 | Инженерные коммуникации | Система организованного водоотвода | Очистка дренажа, устранение засоров | По мере необходимости |
| 3.13. | Инженерные коммуникации | Канализация | Промывка (прочистка) трубопроводов канализации | 2 раза в год,по мере необходимости |
| 3.14 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Ликвидация прорывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | По мере необходимости |
| 3.15 | Инженерные коммуникации | Системы отопления | Ремонт приборов отопления (заваривание прорывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гидроиспытаниями, замена чугунных радиаторов  | По мере необходимости (в местах общего пользования ответственность УК) |
| 3.16 | Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, канализации | Замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, канализации) в объеме 12 % от общей протяженности системы дома в год. | По плану ремонта |
| 3.17 | Строительные конструкции | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации, вентиляции | Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием | 1 раз в год (по обращению собственника жилья) |
| 3.18 | Строительные конструкции |  | Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги в вентиляционных каналах | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 3.19 | Места общего пользования |  | Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 1 раз в месяц, сведения о проверке заносит в специальный журнал | Не реже 1 раза в месяц в зимний период |
| 3.20 | Места общего пользования | Окна | Мытье окон | 2 раза в год  |
| 3.21 | Места общего пользования | Лестничные площадки и марши | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | Периодически согласно графика |
| 3.22 | Места общего пользования | Лестничные площадки и марши | Мытье лестничных площадок и маршей | Согласно графика |
| 3.23 | Места общего пользования | Лестничные площадки и марши | Влажная протирка стен, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для лестничных ограждений | 2 раза в год |
| 3.24 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки и т.д.) | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.25 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия ВРУ (вводно-распределительное устройство) | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.26 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия, ремонт осветительной электросети МОП | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.27 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ремонт, ревизия осветительной арматуры освещения входных групп подъездов | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.28 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Очистка электрооборудования, электрощитовых помещений от пыли и мусора | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.29 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и осветительных распределительных коробках | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.30 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитов, слаботочных устройств | Постоянно |
| 3.31 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Надежное закрытие и укрепление электрощитов | Постоянно, обязанность собственника |
| 3.32 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Снятие показаний с электросчетчиков МОП с ведением журнала | Ежемесячно |
| 3.33 | Придомовая территория |  | Уборка мусора, просыпов/навалов мусора на контейнерной площадке. | Ежедневно (по мере необходимости) |
| 3.34 | Обработка подвальных помещений, подъездов, мусорокамер. |  | Работы по дератизации, дезинфекции, дезинсекции. | По обращению собственников ( но не реже 3-х раз в год). |

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.А.Касаткин

М.П.